{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["专业部系购物请示单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"专业部系购物请示单","index":0,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]]}
["附件1"]
["电子技术应用专业教学用实习实训材料项目"]
["序号","物品名称","规格型号(尺寸mm)","单位","数量","备注要求"]
[1,"贴片元件焊接练习套件","板子尺寸：61*50mm；贴片元件数量74个","套",270]
[2,"欢迎光临迎宾器套件","光感应开关的原理是利用光敏电阻对环境光线强度敏感的原理工作的，光敏电阻装在黑塑料小管中，当人体从黑塑料小管前经过时，会引起光线明暗的变化，使光敏电阻的电阻改变，在电阻R3上引起微小电压变化，这个变化的电压经过C3耦合给三极管Q2,Q3放大到足够的幅度后，提供给语音芯片的触发端，语音芯片得到触发信号后，驱动喇叭发出声音。\n套件包括全套元件、电路板、电路图及制作说明。","套",270]
[3,"充电小台灯","LED台灯可充电反复使用，使用次数超过10000次，寿命超过50000 小时。本套件采用12只高亮度发光管作为光源。供电电压：AC220V(交流电源)， 板子尺寸：32*26mm， 外壳尺寸：65*61*105mm。","套",270]
[4,"LED心形循环闪烁灯","供电电源：AC220V； 功率：3~5W； 产品重量：44g； LED灯数量：39个 ；套件选用E27节能灯座，不仅美观，焊接成功后能够正常用于 实际生活中。","套",270]
[5,"小夜灯套件","220V LED小夜灯套件，焊接安装好后可以直接插在220V电源插孔上，用于夜间照明，亮度高又省电!多种卡通造型。","套",270]
[6,"2.5平方单芯铝线","BLV2.5","圈/100M",20]
[7,"0.5平方多芯铜线","RV0.5","圈/100M",20]
[8,"焊锡丝0.8","63/37焊锡丝，450g","圈",10]
[9,"电烙铁","内热35W","把",270]
[10,"烙铁芯","35W","个",100]
[11,"烙铁头","马铁头","个",270]
[12,"单管共射放大电路套件","本电路是分压式电流负反馈单级低频小信号放大器，它是采用RP、R1、R2分压固定基极电位；再利用发射极电阻R4获得电流反馈信号，使基极电流发生相应的变化，从而稳定静态工作点。\nQ为晶体三极管，RP、R1为上偏置电阻，R2为下偏置电阻，电源电压经分压后给基极提供偏流。R3为集电极电阻，R4为发射极电阻，C3是射极电阻旁路电容，提供交流信号的通道，减小放大过程中的损耗，使交流信号不因R4的存在而降低放大器的放大能力。C1、C4为耦合电容,C2为消振电容，用于消除电路可能产生的自激。","套",270]
[13,"收音机套件（补充）","八管收音机组装套件","套",150]
[14,"足球音箱","足球由两个半球和底座组成，每个半球内装有一只亮膜小喇叭，底座内装有电路板，电路使用经典的2822双声道功放集成电路，带有电源开关、电源LED指示灯、双声道音量电位器、还有接外接电源用的空心插座。底座下面设有可以装4节7号电池的电池槽\n。按照原理图和印板图焊好元件并组装好外壳即可，就能正常工作。","套",270]
[15,"物体流量计数器套件","某生产车间生产量不断加大，在生产中遇到一个问题，正常情况下一个大袋中药装入10个物料，但是由于人为疏忽，有时会导致多装或漏装，为解决这个问题，提出一个物料自动打包的系统。下面我们为工程设计一个自动打包系统，经过我们分析，自动打包系统分为两部分组成，物体流量计数器和机械封装系统。我们这次要完成的就是物流计数器。\n物流计数器组成方框图如下：\n主要由红外对射、放大整形、计数显示、计满输出和稳压电源组成。含配套试题。","套",270]
[16,"16音乐盒套件","供电电压：DC5V(3节5号电池)； 板子尺寸：48*42mm；","套",270]
[17,"单片机教学实训套件","1、供电电压：DC5V，内正外负或排针上供电，供电电压和芯片的工作电压一样；\n2、晶振：12M；\n3、PCB板尺寸：12cm*8.8cm；\n4：集成USB转串口电路PL2303，支持XP和WIN7系统，通过一条USB线就可以下载程序和给单片机供电.\n5：4*4独立距阵键盘，4位独立对地键盘。\n6：步进电机电路.可以驱动5相4线步进电机，\n7：总线存储器24C02，\n8；红外线接收器，练习红外解码，\n9:18B20温度传感器接口。\n10:ISP下载接口，支持AT/AVR单片机，\n11：双复位电路.51/AVR全能。","套",50]
[18,"高级全贴片焊接板","电路板大小：70*57mm。电路装好后加3-12V电便是10路流水灯。共有149个元件，焊点444个，便于训练速度。电路有常用贴片元件10类，能够熟悉使用更多元件。配有模拟试题，可作竞赛、选拔、考试等参考。电路有独特工作原理，提供完整原理图，设有测试点，可以设故障考试,方便进行各种测试，有利于提高理论水平。","套",200]
[19,"恒温加热台","功率：300W温度：室温~400℃\n发热面积：150*150mm毛重：约1.96kg\n外形尺寸：165*165*122mm规格：双数显","个",1]
[20,"烙铁头复活膏","6g","个",1]
[21,"清洁吸锡线","【宽2.0mm 长2米】吸锡线(含松香粉)","个",30]
[22,"模拟洗衣机控制器套件","电路板大小：95*123mm。配相关试题。套件功能：(1)水位拨动开关S1,拨到上面表示水位已满(高水位),拨到下边，表示水位未满(低水位)。\n(2)进水超过4分钟，如果S1还停在下边，则蜂鸣器间歇性响，提示用户水位已满，应将S1拨到上边。此时结束进水，自动进入下一个步骤。\n(3)排水超过2分钟，如果S1还停在上边，则蜂鸣器间歇性响，提示用户水已放完(水位低),应将S1拨到下边，此时将结束排水，自动进入下一个步骤。而如果开始排水时，水位开关S1停在下边(水位低),则排水时间很短。\n(4)原理图和印制板上设置有一处错误，Q12的集电极C和发射极E反向了,检测是否能够完成蜂鸣器报警工作，此处已经作为考点。\n(5)漂洗时间第一次为4分钟，第二次为2分钟。","套",30]
[23,"汽车测速套件","电路板大小：106*142mm。配相关试题。套件功能：该产品是由下面几部分电路组成：超声波发射电路、超声波接收电路、提示音发生器、直流电机控制电路、转速检测电路、单片机电路、显示电路和电源电路。\n倒车电路包括超声波发射电路、超声波接收电路、提示音发生器、单片机电路、显示电路和电源电路。\n按下微动按钮K1,由单片机U2的“  ”脚输出一串  信号，该信号送到  的输入端，改变  的输出电阻，  使原来由Q9、Q13、  Q15、  Q16组成的直流电机DJ1桥式驱动电路在直流电机DJ1两端产生电位差，电机DJ1被驱动为反转。也即汽车在倒车。","套",30]
[24,"贴片焊接测试板","电路板大小：100*146mm。套件含有0805封装的电阻、电容，贴片铝电容、贴片排阻、贴片晶振、贴片LED灯、贴片二极管及SOP14,SOP20,TQFP32等封装的贴片芯片，有12组贴片测试区，焊接难度从低到高布局，各组可独立测试，带有短路和虚焊测试功能，可根据LED灯的显示情况判断焊接是否成功，12组贴片测试区总共含有300个贴片焊接元器件，通过焊接可以提高各种贴片元器件焊接能力、速度和电路检修能力，满足竞赛的难度，并带有自检功能，通电即可看到焊接结果和出现焊接错误的情况。","个",50]
[25,"接线头（线鼻子）；配0.75mm2","TE1012（1000/包）","包",8]
[26,"电线缠绕管","红；黄；绿；黑","卷",1]
[27,"塑料胀塞（黑）","Ø25mm*50米","包",5]
[28,"0.75平方铜芯线（红）","RV0.75","圈",16]
[29,"多芯信号线10芯*0.5平方","10芯*0.5mm2；100米/圈","圈",1]
[30,"接线头（线鼻子）","TE1012（1000/包）","包",4]
[31,"AT89S52","单片机芯片","片",20]
[32,"NEC82C55","NEC82C55","片",20]
[33,"可调温电烙铁","I/O口接口扩展芯片","把",2]
[34,"内六角扳手（带球头）","9件套公制1.5-10mm","套",2]
[35,"斜口钳 ","6寸","把",5]
[36,"保险管4A","220V/4A","盒/20个",10]
[37,"保险管10A","220V/10A","盒/20个",10]