{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,8],[3,8,9,8],[10,1,10,2],[10,8,11,8],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[12,4,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["成都石化工业学校北校区机房1和机房3改造项目报价清单"]
["序号","名称型号","类型","基本参数","单位","数量","单价","金额","备注"]
[1,"电脑桌","台式电脑桌","规格:120*60*75\n台面：采用25mm厚E1级三聚氰胺板环保生态板，板材具有\n耐磨，耐腐蚀，耐酸碱，防火，防水，易清洁，无任何异味。\n其截面由硬质PVC利用进口封边机械封边高温热压封边。\n桌体：采用16mm厚环保生态板，板材具有耐磨，\n耐腐蚀，耐酸碱，防火，防水，易清洁，无任何异味。\n其截面由硬质PVC利用进口封边机械封边高温热压封边。\n","张",30,null,null,"参数必须满足需求，需提供检测报告"]
[2,"网线"," Cate6","全铜8芯双绞线","米",800,null,null,"所需施工材料按实际需求预估，施工中不得以次充好。"]
[3,"电源线","BV6","国标纯铜线","米",500]
[4,"面板","电源板","5孔电源面板","个",120]
[5,"面板","网络面板","网络面板带模块","个",60]
[6,"线槽","金属线槽","70*35金属防踩线槽  ","米",30]
[7,"管材","PVC","PVC管材","批",1]
[8,"辅材","国产","PVC接头、卡扣、PVC配件","批",1]
[null,"施工费",null,"网络布线、电源布线、穿管","工",6,null,null,"所需施工费、工时费按实际需求预估"]
[9,"安装调试工时费",null,"电脑拆解、安装、调试","工",4]
[10,"合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"此项为以上内容的汇总包干费用，以此金额进行结算"]